**Увеличение эффективности отопительных радиаторов**

Существует достаточно простой и доступный каждому способ повысить комфортность в помещении. Для того, чтобы повысить температуру еще, как минимум, на 1°С, необходимо установить теплоотражающий экран за радиатор отопления .

Для установки экранов можно приобрести как специальный материал на вспененной основе, покрытый фольгой (пенофол), так и простую фольгу. Экран за радиатором устанавливают на двух рейках или рамке, к которым он крепится клеем, двухсторонним скотчем или скобами степлера. Обязательное условие эффективности работы экрана это наличие зазора в 2 – 3 см между стеной и радиатором. Планки или рамку необходимой толщины можно закрепить на стене шурупами либо на кронштейнах радиатора. Перед установкой экрана радиатор следует очистить от пыли и грязи. Не следует заслонять его мебелью, закрывать шторами, декоративными коробами. Все это препятствует поступлению теплого воздуха в помещение. Если позволяют финансовые возможности, старые радиаторы можно заменить на новые, выполненные из современных материалов и имеющие вентили для регулирования температуры в помещении.

Начальник отдела

ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» Иванова Г.Г.